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	序号
	设备材料名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	一、
	　前端
	　
	　
	　
	　

	1
	400万像素人脸筒形摄像机
	海康威视
	补光距离：红外普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；白光普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560 × 1440
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Type 2，Class 4
	1
	台

	2
	400万像素人脸半球摄像机
	海康威视
	海康威视轻智能半球型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅
支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控
采用1/1.8""背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景
最大支持8个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标
人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重
周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警
道路监控：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持三码流技术，支持同时20路取流
开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP5.0，视图库，35114，OTAP，萤石
支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
支持10 M/100 M自适应以太网口
支持2个内置麦克风，1个内置扬声器
支持：2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密

宽动态：120 dB
传感器类型：1/1.8"" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 
焦距&视场角：2.8~12 mm：水平视场角：107°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角线视场角：130.1°~45.7° 
补光灯类型：红外，850nm
补光距离：普通：30 m，人脸抓拍/识别：3 m
防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
最大图像尺寸：2560 × 1440 
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持512 GB
音频：2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
RS-485：1路RS485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
复位：支持
电源输出：DC12 V，100 mA ,外接延长线建议长度不超10米 
在线升级：支持
线缆长度：25cm
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 
产品尺寸：Ø144.3 × 114.1 mm
包装尺寸：244 × 174 × 173 mm
设备重量：900 g
带包装重量：1400 g
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗：DC：12 V，0.93 A，最大功耗：11.2 W
AC：24 V，0.73 A，最大功耗：10.5 W
PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.26 A~0.2 A，最大功耗：11.2 W
供电方式：AC：24 V ± 20%
DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Type 2，Class 4
电源接口类型：3芯接口 
防护：IP67
	8
	台

	3
	人脸筒机支架
	海康
威视
	壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm
	3
	只

	二、
	　后端
	　
	　
	　
	　

	1
	8口千兆POE交换机
	H3C
	8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷，非网管型交换机，桌面式，不可上机架
	1
	台

	2
	人脸比对分析主机
	海康
威视
	3U机架式16盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
【智能应用】
整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、以文搜图，以图搜图引擎模式
一、以文搜图-以图搜图：
支持以文搜图功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标
支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索
支持秒级检索响应，检索结果快速返回
支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索
视频流性能（普通相机）：4路视频流（2MP)
图片流性能：32路图片流
单颗AI引擎分析性能：32路图片流；4路2MP视频流/2路4MP/1路8MP视频流
二、目标识别应用：
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持32个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张
视频流：16路视频流（4MP）
图片流：32路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
单颗AI引擎分析能力：32路图片流；8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
三、周界防范应用：
支持周界算法（越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域）事件报警及联动
支持大模型周界的二次分析功能
图片流性能：32路图片流大模型周界防范
视频流性能：24路视频流（2MP）周界防范
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或12路2MP/6路4MP/2路8MP视频流
四、视频结构化应用：
支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
视频结构化性能：12路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：6路2MP/3路4MP/2路8MP视频流
五、高空抛物检测应用：
支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源
高空抛物性能：12路视频流（4MP）
单颗AI引擎分析能力：6路4MP/4路8MP视频流
	1
	台

	3
	12T监控级硬盘
	海康
威视
	12T监控级硬盘
	2
	块

	三、
	　管线材料
	　
	　
	　
	　

	1
	超五类非屏蔽网线
	百盛
	超五类100欧姆四线对低烟无卤非屏蔽双绞线，采用单芯裸铜为导体，规格24AWG，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型热塑材料，使得线缆更好的实现非屏蔽超五类永久链路和信道传输；
	2
	箱

	2
	弱电电源线
	帝一
	RVV2*1.0电源线
	300
	米

	3
	穿线管
	国产
优质
	PVC20穿线管
	200
	米

	4
	辅材
	国产
优质
	含室外监控电源、电源头、水晶头、管材连接件、接插件、标签纸及其他安装必要辅材
	1
	批

	四　
	相关费用
	　
	运输费、安装费、管理费等
	　
	　

	五　
	税金
	　
	　
	　
	　

	六　
	合计
	　
	　
	　
	　


★兼容性要求：本项目所有监控摄像机需接入现有综合安防管理平台进行统一管理，实现无缝对接。

