
附件：镇江市第四人民医院安检门、安检机安装工程报价清单
	序号
	设备材料名称
	参数
	数量
	单位

	一
	设备
	
	
	

	1
	安检门
	应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》
安检门应具有金属检测功能等功能
门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据
金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警
通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%
报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s
报警显示功能：应可在1、6、12、18区位模式间切换；系统前后两侧都有LED灯条，可显示引起报警的金属物的高度，在门板左右均可通过LED灯条显示对应报警区域；当有金属物进入检测区域时，该区域对应的指示灯将点亮；
稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警
计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数
报警声音：a)应与非报警声有区别，且非报警时报警指示器不产生任何声音。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，距门0.8m处，最大声强不小于85dB
报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到
抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作
抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响
飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%；
★探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
功耗＜30W
工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝
电源输入：187V～242V，50/60Hz
★探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★实时金属数值显示功能：样机切换到调试界面时，每个人通过安检门时，可显示出人身上的金属物品对应到每个防区的数值，也可以实时显示当前环境下的每个防区的环境干扰数值(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换（(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★联动功能：样机门板支持不少于2路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
	1
	套

	2
	X射线安检机
	通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）
外形尺寸：1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）
传送带高度：600mm
线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm
穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm
空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm
穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于6mm厚的钢板
图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制
保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。
绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。
泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。
周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h
电源：220VAC(±10%)  50±3Hz
工作温度/湿度：5℃~40℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)
功耗：≤0.5kVA
X射线冷却/工作周期：油冷/连续
设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)
外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求
设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。★当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定并报警支持刀具、剪刀、枪支、管制器具（手铐、指虎、甩棍）、打火机、雨伞(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺
智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。
★低温贮存试验：整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★高温低湿贮存试验：整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB。
智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。
用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能
[bookmark: _GoBack]★主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应≤0.5s(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)
★设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm(须提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章)

	1
	套

	3
	辅材
	含电源、电源头、水晶头、管材连接件、接插件、标签纸及其他安装必要辅材
	1
	批

	四　
	相关费用
	人工费、运费、安装调试费等
	　
	　

	五　
	税金
	　
	　
	　

	六　
	合计
	　
	　
	　




