
附件：镇江市第四人民医院急诊化验室防爆空调采购安装报价清单
	序号
	设备材料名称
	参数
	数量
	单位

	一
	设备
	
	
	

	1
	空调
	1. 机型：壁挂分体式防爆空调，制冷量1.5匹；

2. 防爆等级：整机防爆，室内机、室外机均具备防爆认证，适配化验室易燃易爆危险环境；

3. 功能要求：具备常规制冷、除湿模式，运行低噪音，适配实验室24小时间断使用工况；

4. 资质要求：提供整机防爆合格证、防爆检测报告，证书在国家防爆设备数据库可查询。
	1
	台

	2
	辅材
	1. 连接铜管：Φ10mm、Φ6mm专用空调铜管，总长加长5米，铜管保温层完整加厚，防腐蚀；

2. 供电线缆：国标2.5mm²铜芯电源线，配套长度5米，阻燃绝缘材质，适配防爆电气接线规范；

3. 外机配套：含加厚防锈金属外机支架1付，配套膨胀螺栓、减震垫片；

4. 施工配套：包含墙体打孔1处、穿墙密封、排水管路、保温包扎、漏电保护开关等全套安装耗材。
	1
	批

	二
	供货周期
	合同签订后7个工作日内完成送货、安装调试
	
	

	三
	施工要求
	1. 供货方负责设备运输、上楼、整机安装、接线调试，完工后清理现场施工垃圾；

2. 所有电气接线、管路铺设需符合防爆场所施工规范，无裸露带电接点；

3. 安装完成后需现场调试，出具设备运行验收单，现场培训科室人员基础操作；

4. 完工后提供完整设备资料：防爆证书、产品合格证、使用说明书、售后保修卡。
	
	

	四
	质保服务
	1.整机原厂质保不少于2年，压缩机质保不少于3年，质保期内免费上门维修、更换配件；

2.市区范围内故障报修24小时内上门检修。
	
	

	五　
	相关费用
	人工费、运费、安装调试费等
	　
	　

	六　
	税金
	　
	　
	　

	七　
	合计
	　
	　
	　


