
附件：
镇江市第四人民医院中心实验室、检验科
新增监控及医患沟通室新增一键报警报价清单
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	序号
	设备材料名称
	品牌
	参数
	数量
	单位

	一、
	　前端
	　
	　
	　
	　

	1
	高清半球
	海康威视
	甲方提供
	4
	台

	2
	报警按钮
	精华隆
	负载电流：1.25A
开关耐压：250VDC
1.ABS阻燃防火材质
	1
	个

	二、
	　后端
	　
	　
	　
	　

	1
	8口千兆交换机
	H3C
	1. 性能：交换容量≥502Gbps;转发性能≥78Mpps
2. 接口类型：≥8个GE端口，≥2个千兆SFP口（非服用）
3. 支持802.1Q（最大4K个VLAN）、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN
4.动态链路聚合（802.3ad)/静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断
5.支持STP(802.ID)/RSTP(802,lw）/MSTP (802.1s)
6.支持Diff-Serv QoS：支持SP/WRR/SP+WRR
7.支持流控（802.3X）、支持绿色以太网（EEE）、端口自动节能
8.支持多种Dos攻击检测功能，ARP防攻击、ICP击防
御，端口安全功能：
9.支持≥6KV业务端口防雷能力
10.支持中文MEB管理，支持SNMP协议管理
	1
	台

	2
	单防区地址模块
	精华隆
	防区扩展模块，根据客户需要可自选防区数量，配总线报警主机使用
外观小巧精美，安装简便。
工作电压：80.~24v
工作电流：≤20mA
据警电流：≤30mA
防区数量：1
报警疏出：NC
继电器疏出：弱电
通讯方式：通过RS485与主机通讯
	1
	个

	三、
	　管线材料
	　
	　
	　
	　

	1
	超五类网线
	罗格朗
	规格：超五类非屏蔽双绞线
导休直径：24AWG，0.51±0.005mm实芯裸铜导线
外成直径：5.3±0.2m
重量化（kg/kft）:10.9
最小弯曲半径：6～8XO.D.
	60
	米

	2
	2*1电源线
	帝一
	RVV2*1.0电源线
	60
	米

	3
	6位插线板
	公牛
	6位分控，线长1.8米
	1
	个

	4
	超五类水晶头
	安普
	超五类水晶头
	8
	个

	5
	12V10A开关电源
	诚联
	220V转12V开关电源
	2
	台

	6
	摄像头监控小尾巴线
	国产优质
	红黑线，0.2米，含12V电源头
	4
	根

	7　
	三眼插头
	　公牛
	10A三眼插头，白色
	1　
	　个

	8
	3公分线槽
	国产优质
	30mm*15mmPVC线槽，含弯头、拐角
	30
	米

	9
	明盒
	国产优质
	PVC86型明装底盒，白色
	1
	个

	10
	2*1总线
	帝一
	RVV2*1.0电源线
	30
	米

	四、　
	税金
	　
	　
	　
	　

	五、
	合计
	　
	　
	　
	　




