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	报价清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	混凝土构件拆除
	1.拆除简易水泥地坪
2.拆除碎石垫层
3.挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车
4.垃圾外运
	m2
	12
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:1m以内
	m3
	7.2
	
	

	3
	回填方
	1.密实度要求:满足设计和规范的要求
2.填方材料品种:土
3.填方粒径要求:满足设计和规范的要求
	m3
	5.57
	
	

	4
	垫层
	1.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.05
	
	

	5
	砖检查井
	建筑小区排水检查井(含井座井盖)
	座
	1
	
	

	6
	复合管
	排水管：双壁波纹管DN300
	m
	20
	
	

	7
	税金
	1
	项
	

	合计
	



